ЗАО "Связь инжиниринг" http://sving.ru/

Техническое задание на разработку модуля вебинтерфейса удаленного мониторинга ИБП

1 Общие сведения

Система удаленного мониторинга предназначена для оценки состояния ИБП, выпускаемых предприятием, оборудованных GPRS-модемом, передающих информацию на сервер мониторинга через интернет.

Система мониторинга состоит из двух частей: модуля контроля (МК) ИБП и модуля веб-интерфейса (МИ). МК использует SQLite базу данных для хранения результатов опроса и настроек работы (таких как частота опроса и др.). МИ передает команды МК через TCP-канал, через него же получает подтверждение об исполнении.

В задачи МИ входит: представление результатов опроса ИБП в удобном для мониторинга виде; настройка режима работы МИ.

Количество ИБП, подключенных к системе мониторинга — не более 10000. В результате каждого опроса ИБП в журнал пишется информация о токах, напряжении, температуре и др.

2 Функциональность интерфейса

МИ должен предоставлять:

• быструю выборку по признаку нештатной работы ИБП в момент последнего опроса;

• быструю выборку по признаку отсутствия связи с ИБП в течении заданного времени;

• поиск по номеру или полю описания ИБП;

• список ИБП, на которых была зафиксирована нештатная работа за последние N минут;

• журнал опроса конкретного ИБП;

• передачу МК команды на включение режима прямого обмена с конкретным ИБП (для использования внешней программы MPUDesktop для прямого управления ИБП);

• интерфейс для смены параметров ИБП;

• интерфейс для смены параметров МК;

3 Структура базы данных

• Таблица 1: параметры работы МК

Поля: название параметра; значение параметра. • Таблица 2: журнал опроса:

Поля: id ИБП; timestamp; флаг аварии; авария сети; разряд аккумулятора; ток нагрузки; ток аккумулятора; темература аккумулятора • Таблица 3: список мониторируемых ИБП:

Поля: id ИБП; порт подключения; номер (опционально); описание (произвольная форма, напр. название объекта/улицы); внешний ключ к таблице 2 — результат последнего опроса

4 Команды МК

МИ может передавать МК следующие команды:

1. перечитать конфигурацию;

2. перечитать список мониторируемых ИБП;

3. включить режим прямого обмена с ИБП (параметр — id ИБП); 4. отключить режим прямого обмена с ИБП; МК должен отвечать подтверждением о приеме команды.

5 Реализация

МИ должен быть реализован на скриптовом языке Perl или Python, быть работоспособным в составе веб-сервера Apache на платформах *nix и windows.

Код должен быть простым и наглядным, и иметь достаточно комментариев, чтобы его смог поддерживать программист, поверхностно знакомый с выбранным скриптовым языком.

При разработке МИ требуется учесть распространенные принципы построения пользовательских веб-интерфейсов (в т.ч. эстетические).

Разработал Ферцер П.В.